# 在线钢丝绳检测系统升级记录
## 版本 1.1.2 - 2025-12-12

### 新增功能
- **增加记录批量操作功能**
  - 可批量操作选择项，包含生成报告、删除记录、导出数据

---

## 版本 1.1.1 - 2025-12-04

### 新增功能
- **增加系统设置功能**
  - 可修改起重及名称、服务地址、损伤报警级别等
  - 可设置标定模块类型、地址及限位信息
	- 标定项可设置关联设备，可针对部分设备标定
	- 标定可实现两个限位进行标定

- **自定义曲线右键菜单**
  - 实时曲线自定义为“保存图片”、“清除曲线”、“重置视图”
  - 历史曲线自定义为“保存图片”、“重置视图”

- **屏蔽传感器数据**
  - 可在配置文件中设置需要显示曲线的传感器，包含实时曲线和历史曲线
    - 此设置只是起到屏蔽曲线作用，不能影响到设备的损伤报警

---

## 版本 1.1.0 - 2025-11-12

### 新增功能
- **智能数据记录优化**
  - 实现无损伤时不记录数据功能，显著减少存储空间占用
  - 实现在速度变化不稳定时不记录数据功能，提高数据准确性
  
- **实时语音播报**
  - 实现发现损伤并在记录时自动语音播报功能，增强现场警示效果
  
- **损伤判断算法优化**
  - 优化损伤判断逻辑，同一位置需出现三次以上损伤才记录，有效减少误报率
  
- **位置校准方式更改**
  - 可知校准由原来整体校准改为校准指定设备，可适配多起升场景
  - 支持多点校准，如上限位、下限位等多位置校准

- **历史曲线损伤点增加标记**
  - 在检测记录的合值曲线标注损伤位置标记，标记颜色根据损伤级别显示不同颜色

- **已运行程序切换**
  - 切换到电脑上运行的其它程序，如钢包工位、安全监控

### 技术改进
- 提升系统稳定性和数据处理效率
- 优化内存管理和存储资源利用

---

## 版本 1.0.0 - 2025-10-15

### 初始发布功能
- **核心检测功能**
  - 支持基本的钢丝绳检测功能
  - 实现实时曲线和模拟动画显示

- **数据管理**
  - 实现数据记录和报表生成功能
  - 实现在线设置设备基本参数功能

- **设备接入与显示**
  - 支持1路、2路、3路、4路设备接入
  - 实现设备4路传感器曲线单独、合并显示功能

- **系统监控**
  - 实现设备故障报警功能

### 系统特性
- 稳定可靠的基础框架
- 直观友好的用户界面
- 完善的数据管理机制

---
*文档最后更新：2025-11-27*